Профессиональное задание II

Выполнить сборку и сварку заданной конструкции (1час)

1.Прихватки выполнить механизированной сваркой 135(GMAW) в любом положении с наружи изделия.

2.Сварочная проволока св СВГ2С

3.Все сварные швы выполнить по ISO

PB 4

10

10

5

1

PF 4

PF 4

PA

PB 4

H-L045

J-L045

H-L045

J-L045

3

8

7

6

PD

PB 4

PB 4

5

4

2

1

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

5

Олимпиада Сварочное производство2016

Разраб.

Порошин Г.

Провер.

Реценз.

Н. Контр.

Утверд.

Узел сварной

Лит.

Листов

5

ГБПОУ КК ГСТ